
JMS583固件分位更新 (适用PVM2)

JMS583\_Firmware Update\_For PVM2


步骤一：打开“Tool”文件夹，运行“JMMassProd2\_v1.exe”程序。

Step 1, Open the "Tool" folder and run the "JMMassProd2\_v1.exe" program.



步骤二：勾选上“RD Version”。

Step 2, Check the "RD Version"




步骤三：输入密码：jmicron

Step 3, Enter the password: jmicron


步骤四：勾选上“**USB3.1 Gen1 Check或者USB3.2 Gen1 Check**

”。

Step 4, Check the "USB3.1 Gen1 Check or USB3.2 Gen1 Check"

步骤四：点击“Load F/W


我步骤五：点击“Load F/W File”加载固件。

Step 5, Click "Load F / W File" to load the firmware. 

们承担。一个月后一年内，运费AA。 一年后，运费自理哦~

步骤六：打开“Firmware”文件夹，选定文件“JMS583-STD-Release-v00.02.00.04-20180817\_Bus Power.bin”，点击“打开”。


Step 6, Open the "Firmware" folder, select "JMS583-STD-Release-v00.02.00.04-20180817\_Bus Power.bin" file.



步骤七：修改自动休眠时间：默认是 0 表示关闭休眠，可以改为5,10 ，30，表示5分钟，10分钟，30分钟后进入休眠。


Step 7,Modify the sleep time: the default is 0 that off the sleep, you can change to 5,10,30, said in 5

minutes, 10 minutes, 30 minutes after the sleep state.



步骤8：点击“START”开始刷新固件，提示PASS ，表示刷新固件成功。

Step 8,Click “START” to start refreshing the firmware, suggesting that PASS, that refresh

the firmware success.

步骤9：重启设备生效！

Step 9, Reboot the device to take effect！